**Ausschreibungstext**

Produkt: **Einsteighilfe - Einholm**

Produktgruppe: **SA30**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Einsteighilfe-Einholm**  als einsteck- oder ausziehbare Haltestange mit **BG-Prüfzertifikat**, bestehend aus Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 19572 und BGV-D36.  **Haltestange** aus verwindungssteifen Rundrohr (33,7mm) mit schutzisolierten Haltegriff und wahlweiser umsetzbarer Arretierungsschraube (ein-/ausziehbar).  **Einsteckhülse** aus stabilen Rundrohr (42,2mm) mit Befestigungsbügel und oberen und unterem Bajonettverschluß zur Aufnahme der Haltestange, zur Befestigung an Bauwerken oder zum einfachen Anschrauben an das Leiterholm/Sprossenverbindungssystem an allen Standard/Breiten Einsteigleitertypen.  **Nachweisunterlagen** für die Einsteigleiter:  - gültiges **BG-Prüfzertifikat** des Fachausschusses  Bauliche Einrichtung  Typ: SA30  Gesamtlänge: 1544 mm  Nutzlänge: 1100 mm  Wandabstand: 55 mm  Haltestange: RR ø33mm  Einsteckhül.: RR ø42mm  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) *1.4571 (V4A)*    Hersteller:  ATUS Water & Steelwork  Udo Utler  Obergasse 17 – 63674 Altenstadt  Telefon: +49 (0) 6047 / 986676  Fax: +49 (0) 6047 / 986678  Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |