**Ausschreibungstext**

Produkt: **Einsteighilfe - Einholm**

Produktgruppe: **SA30**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Einsteighilfe-Einholm**als einsteck- oder ausziehbare Haltestange mit **BG-Prüfzertifikat**, bestehend aus Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 19572 und BGV-D36.**Haltestange** aus verwindungssteifen Rundrohr (33,7mm) mit schutzisolierten Haltegriff und wahlweiser umsetzbarer Arretierungsschraube (ein-/ausziehbar).**Einsteckhülse** aus stabilen Rundrohr (42,2mm) mit Befestigungsbügel und oberen und unterem Bajonettverschluß zur Aufnahme der Haltestange, zur Befestigung an Bauwerken oder zum einfachen Anschrauben an das Leiterholm/Sprossenverbindungssystem an allen Standard/Breiten Einsteigleitertypen.**Nachweisunterlagen** für die Einsteigleiter:- gültiges **BG-Prüfzertifikat** des Fachausschusses Bauliche EinrichtungTyp: SA30Gesamtlänge: 1544 mmNutzlänge: 1100 mmWandabstand: 55 mmHaltestange: RR ø33mmEinsteckhül.: RR ø42mmWerkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) *1.4571 (V4A)* Hersteller: ATUS Water & SteelworkUdo UtlerObergasse 17 – 63674 AltenstadtTelefon: +49 (0) 6047 / 986676Fax: +49 (0) 6047 / 986678Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |