**Ausschreibungstext**

Produkt: **Einsteighilfe - Einholm**

Produktgruppe: **SA30**

Beschreibung: **Als Einzelpositionen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **2.0** | **Einsteighilfe-Einholm**  als einsteck- oder ausziehbare Haltestange mit **BG-Prüfzertifikat**, bestehend aus Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 19572 und BGV-D36.  Hersteller:  ATUS Water & Steelwork  Udo Utler  Obergasse 17 – 63674 Altenstadt  Telefon: +49 (0) 6047 / 986676  Fax: +49 (0) 6047 / 986678  Wie nachfolgend beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. |  |  |  |
| **2.1** | **Haltestange für Einholm-Haltestange**  aus verwindungssteifen Rundrohr (33,7mm) mit schutzisolierten Haltegriff und wahlweiser umsetzbarer Arretierungsschraube (ein-/ausziehbar).  Typ: SA30  Gesamtlänge: 1435 mm  Nutzlänge: 1000 mm  Haltestange: RR ø33mm  für Einsteckhül.: RR ø42mm  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A)*1.4571 (V4A)* | 1 | Stck |  |
| **2.2** | **Führungshülse für Einholm-Haltestange**  aus stabilen Rundrohr (42,2mm) mit Befestigungsbügel und oberen und unterem Bajonettverschluß zur aufsteck- oder versenkbaren Aufnahme der Haltestange, zur Befestigung an Bauwerken.  Typ: SA30  Einsteckhül.: RR ø42mm  Länge: 320 mm  Wandabstand: 55 mm  für Haltestange: RR ø33mm  Bef.-material: Dübelsystem M10, A4  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) | 1 | Stck |  |