**Ausschreibungstext**

Produkt: **Einsteighilfe - Zweiholm**

Produktgruppe: **SA31**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Einsteighilfe-Zweiholm**  als versenkbare doppelholmige Haltestange zur Montage an eine ATUS-Systemleiter mit **BG-Prüfzertifikat**, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels steck-/lösbarem GriffHolm-Verbindungssystem ohne Schweißverfahren hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, im Tauchbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 19572 und BGV-D36.  **Haltestange** aus verwindungssteifen Vierkantrohr (40x20mm) mit wahlweisem Querprofil (d=33,7mm) für die verschiedenen Leiterbreiten (300-500mm).  **Haltewinkel** zur Aufnahme der zweiholmigen Haltestange für alle ATUS-Steigleitertypen, zum einfachen Anschrauben an das Leiterholm / Sprossenverbindungssystem.  **Nachweisunterlagen** für die Einsteigleiter:  - gültiges **BG-Prüfzertifikat** des Fachausschusses  Bauliche Einrichtung  Typ: SA31  für Leiterbr.: 300 mm *(400,500 mm)*  Gesamtlänge: 1850 mm  Nutzlänge: 1100 mm  Haltestangen: 40x20 mm  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A)    Hersteller:  ATUS Water & Steelwork  Udo Utler  Obergasse 17 – 63674 Altenstadt  Telefon: +49 (0) 6047 / 986676  Fax: +49 (0) 6047 / 986678  Wie vor beschrieben liefern und komplett betriebsbereit montieren. | 1 | Stck |  |