**Ausschreibungstext**

Produkt: **Einsteighilfe - Zweiholm**

Produktgruppe: **SA31**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Einsteighilfe-Zweiholm**als versenkbare doppelholmige Haltestange zur Montage an eine ATUS-Systemleiter mit **BG-Prüfzertifikat**, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels steck-/lösbarem GriffHolm-Verbindungssystem ohne Schweißverfahren hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, im Tauchbad gebeizt und passiviert.In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 19572 und BGV-D36.**Haltestange** aus verwindungssteifen Vierkantrohr (40x20mm) mit wahlweisem Querprofil (d=33,7mm) für die verschiedenen Leiterbreiten (300-500mm).**Haltewinkel** zur Aufnahme der zweiholmigen Haltestange für alle ATUS-Steigleitertypen, zum einfachen Anschrauben an das Leiterholm / Sprossenverbindungssystem.**Nachweisunterlagen** für die Einsteigleiter:- gültiges **BG-Prüfzertifikat** des Fachausschusses Bauliche EinrichtungTyp: SA31für Leiterbr.: 300 mm *(400,500 mm)*Gesamtlänge: 1850 mmNutzlänge: 1100 mmHaltestangen: 40x20 mmWerkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: ATUS Water & SteelworkUdo UtlerObergasse 17 – 63674 AltenstadtTelefon: +49 (0) 6047 / 986676Fax: +49 (0) 6047 / 986678Wie vor beschrieben liefern und komplett betriebsbereit montieren. | 1 | Stck |  |