**Ausschreibungstext**

Produkt: **Halte- und Einsteigbügel**

Produktgruppe: **SA35**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Halte- und Einsteigbügel Form A**als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Wandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36.Typ: SA35Ausführung: Form A - für WandmontageRundrohr: Ø 33,7 mmGrundplatten: 60 mm x 80 mmBügellänge: 500 mm *(oder 1000,1500 mm)*Wandabstand: 150 mmWerkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A)Hersteller: ATUS Water & SteelworkUdo UtlerObergasse 17 – 63674 AltenstadtTelefon: +49 (0) 6047 / 986676Fax: +49 (0) 6047 / 986678Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |
| **1.1** | **Halte- und Einsteigbügel Form B**als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Bodenmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36.Typ: SA35Ausführung: Form B - für BodenmontageRundrohr: Ø 42,4 mmGrundplatten: 60 mm x 80 mmBügelhöhe: 1000 mm Bügelbreite: 300 mmWerkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: ATUS GmbH & Co.KG Standort Potsdam Berliner Straße 50, 14467 Potsdam Fon: 0331 – 20097190 Fax: 0331 – 20097199Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |

**Ausschreibungstext**

Produkt: **Halte- und Einsteigbügel**

Produktgruppe: **SA35**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.2** | **Halte- und Einsteigbügel Form C**als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Beckenrandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36.Typ: SA35Ausführung: Form C - für BeckeneinstiegRundrohr: Ø 33,7 mmGrundplatten: 60 mm x 80 mmHaltehöhe: 1000/1100 mm Bügelbreite: 300 mmWerkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A) Hersteller: ATUS GmbH & Co.KG Standort Potsdam Berliner Straße 50, 14467 Potsdam Fon: 0331 – 20097190 Fax: 0331 – 20097199Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |