**Ausschreibungstext**

Produkt: **Halte- und Einsteigbügel**

Produktgruppe: **SA35**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Halte- und Einsteigbügel Form A**  als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Wandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36.  Typ: SA35  Ausführung: Form A - für Wandmontage  Rundrohr: Ø 33,7 mm  Grundplatten: 60 mm x 80 mm  Bügellänge: 500 mm *(oder 1000,1500 mm)*  Wandabstand: 150 mm  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A)  Hersteller:  ATUS Water & Steelwork  Udo Utler  Obergasse 17 – 63674 Altenstadt  Telefon: +49 (0) 6047 / 986676  Fax: +49 (0) 6047 / 986678  Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |
| **1.1** | **Halte- und Einsteigbügel Form B**  als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Bodenmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36.  Typ: SA35  Ausführung: Form B - für Bodenmontage  Rundrohr: Ø 42,4 mm  Grundplatten: 60 mm x 80 mm  Bügelhöhe: 1000 mm  Bügelbreite: 300 mm  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A)    Hersteller: ATUS GmbH & Co.KG  Standort Potsdam  Berliner Straße 50, 14467 Potsdam  Fon: 0331 – 20097190  Fax: 0331 – 20097199  Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |

**Ausschreibungstext**

Produkt: **Halte- und Einsteigbügel**

Produktgruppe: **SA35**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.2** | **Halte- und Einsteigbügel Form C**  als feststehende Halte- und Einsteigbügel zur Beckenrandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften BGV-D36.  Typ: SA35  Ausführung: Form C - für Beckeneinstieg  Rundrohr: Ø 33,7 mm  Grundplatten: 60 mm x 80 mm  Haltehöhe: 1000/1100 mm  Bügelbreite: 300 mm  Werkst.: Edelstahl 1.4301 (V2A)    Hersteller: ATUS GmbH & Co.KG  Standort Potsdam  Berliner Straße 50, 14467 Potsdam  Fon: 0331 – 20097190  Fax: 0331 – 20097199  Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen inkl. PVC-Abdeckkappen komplett montieren. | 1 | Stck |  |