**Ausschreibungstext**

Produkt: **Be- und Entlüftungskamin**

Produktgruppe: **SA50**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Be- und Entlüftungskamin** als Luftzu- und abführleitung mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise zur einfachen Mon- und Demontagemöglichkeit für die Ergänzung von Kaminzubehör ohne Baustellenschweißung hergestellt, bestehend aus Einzelmodulen wie nachfolgend beschrieben, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.**Be-/Entlüftungskamin** aus vertikalem Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* mit Dunsthut inkl. insektensicherem Edelstahlsieb (Maschung 1,0x1,0 mm).**Be-/Entlüftungskamin** zur seitlichen Bauwerkseinführung (90°) aus Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* mit Entwässerungsstutzen 1/2" **Klemmflansch** als am Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* stufenlos verstellbarer Mauer- oder Aufdübelflansch aus speziellem Edelstahlring mit Klemmplatte, Dichtring und Montagematerial.**Aufdübelflansch** als angeschweißter Mauer- oder Aufdübelflansch am Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* aus speziellem Edelstahlring und Montagematerial.**Gliederkettendichtung** mit Edelstahlschrauben zur Abdichtung des Be-/Entlüftungskamin DN100 *(oder DN150,DN200)* in der Bauwerksdurchführung.**Rohrkonsolen** mit Rohrschelle zum Abfangen für das vertikale Kaminrohr DN100 *(oder DN150,DN200)* mit einstellbaren Wandabstand (Rohrachse)bis 350mm.Typ: SA50Nennweite: DN100 *(oder DN150, DN200)*Kaminlänge: ………………… mm(vertikal) inkl. 1000 mm über OK-GeländeKaminlänge: ………………… mm für seitlichen Abgang(horizontal) Klemmflansch: 1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*Aufdübelflan.: 1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*Glieder.-dich.: 1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*Rohrkonsolen:1 Stück DN100 *(oder DN150, DN200)*Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)Hersteller: ATUS Water & SteelworkUdo UtlerObergasse 17 – 63674 AltenstadtTelefon: +49 (0) 6047 / 986676Fax: +49 (0) 6047 / 986678Wie vor beschrieben liefern und mit Dübelsystem M10, A4 komplett montieren. | 1 | Stck |  |