**Ausschreibungstext**

Produkt: **Schachtabdeckung (Regensicher/Rund)**

Produktgruppe: **SA71**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Schachtabdeckung**als regensichere, runde Abdeckung für den Einbau an Schacht- und Behälteröffnungen etc. mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels sicher verschraubten Einzelkomponenten wie nachfolgend beschrieben unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 1239.**Rahmen** (rund) aus stabilem Z-Profil (3,0mm) zum Andübeln *(oder mit anschraubbaren Zargen zum Einbetonieren)*, mit stabilen angeschraubten (demontierbar) Scharnierbolzen zur Aufnahme der Deckelscharniere inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial. **Eine am Rahmen aufgesteckte Gummidichtung o.ä. als Deckelabdichtung ist nicht zulässig!** **Deckel** aus mittig überhöhtem Edelstahlblech (2,0mm) mit innerer Kreuzaussteifung bis ca. 100° aufklappbar, mit im Deckel (nicht geklebt) umlaufender trittsicherer Gummidichtung (insekten-, frost- und witterungsbeständig), mit stabilem Klappmechanismus als nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung, mit selbsteinfallendem Verschluss mit Messing-Verschlusskappe sowie verdeckt liegenden Scharnieren, inkl. Bedienschlüssel zum Öffnen des Deckels.Typ: SA71Schachtmaß: Ø …………………mm (Lichte)Ausführung: Standard *- mit Dunshut DN150 inkl.insekten-* *sicherem Edelstahlsieb* *- mit Isolierung (FCKW-frei) mit* *unterseitigem Edelstahlblech*Winkelrahmen: zum Andübeln *(oder zum Einbeton.)*Zubehör: *- mit Gasdruckfeder aus VA* *- mit Messingeinsatz für Steck-* *schloss* *- mit Steckschloss/Zylinderschlüssel* *- mit Notöffnungshebel (von innen)* *- mit Alarmkontakt* *- mit sep. aufklappbaren Schutzgitter*Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) *1.4571 (V4A)*Hersteller: ATUS Water & SteelworkUdo UtlerObergasse 17 – 63674 AltenstadtTelefon: +49 (0) 6047 / 986676Fax: +49 (0) 6047 / 986678Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von Dübelsystemen in A4-Qualität komplett betriebsfertig montieren. | 1 | Stck |  |