**Ausschreibungstext**

Produkt: **Schachtabdeckung (Verfahrbar, Regensicher)**

Produktgruppe: **SA90**

Beschreibung: **Als Gesamtposition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| **1.0** | **Schachtabdeckung**  als verfahrbare, regensichere, Abdeckung für den Einbau an Treppenzugängen, Montageöffnungen u.ä., mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels sicher verschraubten Einzelkomponenten wie nachfolgend beschrieben unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.  In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN 1239.  **Rahmen** als Laufschienen aus stabilem Sonderprofil (3,0mm) zum Andübeln inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial.  **Deckel** aus mittig überhöhtem Edelstahlblech (2,0mm) mit quer angebrachten Verstärkungsprofilen, durch überkragendes Blech gegen Abheben gesichert, gelagert auf leicht laufenden Polymaidrollen, nur von einer Person zu öffnen und zu schliessen, mit selbsteinrastenden Verschluss, Verschlussabdeckung mittels verschraubbarer Bronzekappe, 100% auffahrbar.  Typ: SA92  Schachtmaß: …………………mm x …………………mm (Lichte)  Ausführung: Standard  *- mit Isolierung (FCKW-frei) mit*  *unterseitigem Edelstahlblech*  Laufschienen: zum Andübeln *(oder zum Einbeton.)*  Zubehör: - *mit Messingeinsatz für Steck-*  *schloss*  *- mit Steckschloss/Zylinderschlüssel*  *- mit Notöffnungshebel (von innen)*  *- mit Alarmkontakt*  Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) *1.4571 (V4A)*  Hersteller:  ATUS Water & Steelwork  Udo Utler  Obergasse 17 – 63674 Altenstadt  Telefon: +49 (0) 6047 / 986676  Fax: +49 (0) 6047 / 986678  Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von Dübelsystemen in A4-Qualität komplett betriebsfertig montieren. | 1 | Stck |  |